无线可击

整体：一个察打一体机（重点），一个多功能干扰机，多个TDOA侦察机，构建**无人机系统化防御体系**

具体功能：（整体，但实际只弄一体机）

1. **无人机检测**：整体频谱监测（2.4G,5.8G），无人机OFDM信号探测，返回频段位置，并**截取**以备后用
2. **无人机干扰**:精准或大频段 OFDM调制信号干扰，与无人机传输信号同类型，干扰效能更强
3. **无人机诱骗**：诱骗到禁飞区或指定位置（隐藏端口输入经纬度）
4. **型号AI识别：**区分WIFI上网信号、WiFi类无人机（未知厂商），OFDM无人机信号（写Mavic3）
5. **协议解析：离线/在线**
6. **大模型：**本地部署、无人机知识库、全系统智能管理？
7. **TDOA：包装（隐藏端口）**